# 需要下拉20k组：

## UM3567 9251-AW

鼓声偏大，某些自带音色破音，如管风琴，颤音琴

clubster破音

## 3567 HX881(1) 9438

鼓声偏小，无明显破音

clubster正常

总线噪音偏大

## YM2413B 0536 SABQ

一切正常

## 4. YM2420

F-num寄存器不同导致音高错乱

## YM2413 9729 HAAG

完美的原版

## YM2413B 0411 IABO

完美的原版

1. **UM3567 9203-AS 528570**

鼓声偏大，某些自带音色破音，如管风琴，颤音琴

clubster破音

## UM3567 9204-AW 520590

鼓声正常，某些自带音色破音，如管风琴，颤音琴

clubster破音

## YMF281

完美的原版，音色不同

## UM3567 9001S

同时使用不同的音色超过2个时，旋律音色自动变为正弦波。

最搞笑的版本。

有的芯片却是正常的，和91xx，92xx的一样破音。

## 3567 HX881(1) 9610

RO声音特别小，搞笑了这个版本，必须退货

## U3567 HX881(1) 9809

良好的克隆，耦合噪音偏小

## UM3567 9317-AM 606532

鼓声正常，某些自带音色破音，如管风琴，颤音琴

clubster破音

## UM3567 0440 （无UMC Logo）

良好的克隆

## U2413 0408

需要下拉电阻的版本，还不错

# 无需下拉20K组

## UM3567 0419/0623

声音很大，无明显破音

clubster正常

慢速曲目可以无时钟运行（笑），短暂正常

耦合噪音略大

## 2413（无批号）

耦合噪音偏大，

## U2413（无批号）

耦合噪音偏大

## Monkey MY2413 T1108B

音量大，耦合噪音偏大

## UM2413 0623/0633/0828

音量大，耦合噪音偏大

## YM2413 9848 HACG

打磨丝印的U2413系列克隆芯片。

音量大，耦合噪音偏大

## YM2413 9848 HACG

打磨丝印的U2413系列克隆芯片。

音量比U2413小，耦合噪音很大

## U3567 HX881(1) 9904/9906

音量大，耦合噪音偏大

## U2413 0421

不需要下拉电阻的版本，和其他克隆一样音量大

## 123123123123

## 123123123123

## 123123123123